SH-WB3020 / SH-WB3021 / SH-WB3022 Legante
Descrizione:
Utilizzato in miscela con la base opaca per la formulazione colore e l’applicazione. Aumenta il contenuto di solido, regola la viscosità di spruzzatura, riduce il livello VOC, favorisce l’orientamento delle particelle silver o perlate e assiste la formazione del film.

	METODO DI APPLICAZIONE

	
	Adatto per

	SH-WB3021 Legante per colore pastello
	Colore pastello

	
	Colori silver e perlati con basso contenuto di silver o perla (< 10%)

	SH-WB3022 Legante per colori effetto
	Colori silver e perlati con 10 - 85% di silver o perla
Colori silver e perlati con alto contenuto di silver o perla (> 85%)

	SH-WB3020 Bilanciatore di viscosità
	Aumentare la viscosità



Note:
1. Considerando la viscosità, si consiglia di aggiungere solo SH-WB3022 quando si applica a un sistema silver puro.
2. La viscosità di SH-WB3020 Viscosity Balancer è elevata. Il rapporto di miscelazione con il Legante SH-WB3021 o SH-WB3022 è generalmente 1 : 1 e può essere regolato in base alla viscosità di spruzzatura richiesta.

Stoccaggio:
1. 5 - 30 °C, idealmente in luogo fresco e asciutto a 23 °C con minime variazioni di temperatura.
2. Durata di conservazione: 2 anni nelle confezioni originali sigillate.

