PC-6930 Antisilicone
(Antisilicone)
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Additivo antisilicone per vernici 2K e trasparenti, utilizzato per eliminare crateri e difetti legati a silicone e altri contaminanti durante la verniciatura.
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	Preparazione della miscela di lavoro

	
	in peso
4–15 g
	Prodotto pronto all’uso 0,5–2 tappi per 1 L di miscela pronta all'uso


 
Prodotti e additivi
PC-6930 può essere aggiunto a smalti acrilici e trasparenti.
Non aggiungere PC-6930 a fondi mordenzanti/fondi riempitivi, finiture monostrato o basi opache.

Componenti principali
Solventi speciali e agente antisilicone.

Preparazione della miscela di lavoro
A seconda del grado di contaminazione, aggiungere da 0,5 a 2 tappi o da 4 a 15 grammi di PC-6930 per un litro di miscela pronta all'uso.

Stoccaggio
La durata di conservazione del prodotto è definita per imballo non aperto a 20°C ed è di 2 anni.
Evitare ampie fluttuazioni di temperatura.
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Usare un respiratore appropriato
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